**新疆天华矿业有限责任公司**

**选矿厂精粉库零星工程施工项目**

**竞争性谈判公告**

一、竞争性谈判条件

本竞争性谈判项目为新疆天华矿业有限责任公司选矿厂精粉库零星工程施工项目。项目业主为新疆天华矿业有限责任公司，项目编号： THJT-LXGCQ01 ，项目资金来自企业自筹，项目单位为新疆天华矿业有限责任公司（以下简称“项目单位”）。项目已具备竞争性谈判条件，符合条件的施工单位参加新疆天华矿业有限责任公司选矿厂精粉库零星工程施工项目的谈判。

二、谈判内容

（一）谈判内容：

1.新修道路(变电站东面与酸房西面)两侧护坡挡墙墩施工:施工量约105m。

2.2号精粉库道路延伸210㎡，新修道路至变电站延伸70㎡，抛废料仓地面硬化70㎡三项合计33270㎡(详细做法见图)。

3.精粉库及道路两侧护坡施工1800㎡，厚度15cm。

4.以上工程内容均包工包料。最终验收结算以实际工程量为准。

5.谈判限价价：49万元（含9%增值税，含人、机、物、材等费用）

（二）具体包括：

1.竣工验收：根据项目单位提供的图纸、需求及指定工程量验收为准。

2.费用及税率：该工程项目包工包料，含9%增值税等费用。 **三、谈判人资格要求**

（一）谈判人须满足如下通用资格要求：

1.本次谈判要求谈判人须为中华人民共和国境内，能提供本次项目要求产品和服务，独立签订施工合同，具备履行合同能力，有能力提供新疆天华矿业有限责任公司选矿厂精粉库零星工程施工项目施工的单位，且依法经营、资信状况良好，质保服务及时者。

2.资质要求：具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质，持有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力安全生产许可证处于有效期；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

3.信誉要求：遵守国家法律法规、社会信誉良好。

4.类似业绩要求:提供近二年类似项目工程施工业绩。

5.商业信誉：投标人应具有良好的商业信誉。不存在被列为失信被执行人的情形，具体认定以信用中国(www.creditchina.gov.cn）网站检索结果为准。

6.资格审查：采用资格预审方式。

7.本项目资格审查不接受联合体投标。

8.其他要求：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

**四、谈判文件的获取**

**（一）谈判文件的获取**

1.报名截止日期：2024年11月 8日下午18:00

2.谈判文件获取方式：通过现场或以邮件形式发送至谈判

**（二）现场踏勘**

项目单位不组织现场踏勘，可自行踏勘。

**（三）谈判保证金**

1.谈判保证金：9000元人民币（大写：玖仟元整），银行转账。

2.谈判保证金缴纳账户

账户名称：新疆天华矿业有限责任公司

开 户 行：中国农业银行尼勒克县支行

帐 号：30-122001040005648

3.款项用途：谈判保证金（打款时务必在备注栏写明项目名称及打款的单位名称，必须为公对公转账，否则取消谈判资格）

4.到账时间：2024年11月12日 18:00时前

**（四）谈判截止时间、谈判时间及地点：**

1.谈判书应按谈判文件要求编制和密封。

2.谈判报名截止时间：2024年11月12日；时间：19:30时(北京时间)。

3.谈判时间：2024年11月13日；时间：11:00时(北京时间)。

4.谈判书递交：现场递交

5.谈判地点：新疆天华矿业有限责任公司2楼会议室

6.项目单位对收到的谈判书予以登记，不接收在规定期限后送达的谈判文件。

**（五）其它**

1.本次竞争性谈判，根据评审结果确定项目承担单位。

2.有下列情形之一的，成交谈判结果无效：

2.1谈判人逾期不签订或者拒绝签订合同的；

2.2谈判人提供虚假文件或者隐瞒事实的；

2.3采取行贿或者其他不正当手段成交谈判的；

2.4法律法规规定的其他情形。

2.5本谈判文件（包括商务部分和技术部分）符合国家现行法律法规规定，若国家颁布新的法律法规或对现有法律法规进行修订，以新颁布或修订后的法律法规规定为准。

**（六）发布公告的媒介**

本次谈判公告在中国招标网（www.zhaobiao.cn）上发布。

**（七）合规声明**

本谈判文件符合国家现行法律法规规定，若国家颁布新的法律法规或对现有法律法规进行修订，以新颁布或修订后的法律法规规定为准。

**（八）权利声明**

禁止对本谈判文件或公示信息进行任何形式的转载（包括但不限于部分或全文转载、修改后转载）或任何未经书面授权的使用。转载依法谈判项目的谈判公告或公示信息的，不得改变谈判公告和公示信息的内容，须注明信息来源，不得用于非法用途。任何单位或个人不得违法转载（包括但不限于改变内容转载、转载不注明来源、遗漏或不及时转载修改或补充内容等）谈判公告或公示信息、不得对谈判公告或公示信息等内容进行不全面、不准确、不客观地分析或使用，任何单位或个人违法或违反本条规定转载、使用本谈判文件或公示信息的，采购人将依法追究法律责任。

2024年11月6日

道路附件

道路路基宽7.5m，行车道宽2\*3.5m，土路肩宽2\*0.25m，路面板块长度为6m。行车道路拱横坡采用1.5%，土路肩采用2%，路基压实度95%。结构层面层采用30cm厚C30混凝土，基层表面必须采用拉毛、拉槽、压槽或刻槽等方法筑做表面构造，深度祥见《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTGD40-2001）的有关规定；结构层基层采用20cm级配沙砾。钢筋采用直径12毫米的HRB400 单层双向布置，钢筋端部混凝土保护层厚度30mm。纵向钢筋位于顶面下10cm，横向钢筋位于纵向钢筋之下。



